
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Button | Function | ID |
| A | Intake Piston (up) | 1 |
| X | Intake (rev) | 3 |
| Y | Intake (fwd) | 4 |
| B | Intake Piston (down) | 2 |
| 1 - CLICK |  | 10 |
| 1 - AXIS (X) |  | AXIS 4 |
| 1 - AXIS (Y) |  | AXIS 5 |
| 2 - UP |  | POV 0 |
| 2 - RIGHT | Color | POV 90 |
| 2 - DOWN |  | POV 180 |
| 2 - LEFT |  | POV 270 |
| 3 - CLICK |  | 9 |
| 3 - AXIS (X) |  | AXIS 0 |
| 3 – AXIS (Y) | Hang | AXIS 1 |
| 4 | Hang Puncher (in) | 7 |
| 5 | Shooter (rev) | 5 |
| 6 | Conveyor (fwd) | AXIS 2 |
| 7 |  |  |
| 8 | Hang Puncher (out) | 8 |
| 9 | Conveyor (rev) | AXIS 3 |
| 10 | Shooter (fwd) | 6 |



\*DEFAULT setting

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Button | Function | ID |
| 1 | LimeLight LED (toggle) | 1 |
| 2 | LimeLight Cam (toggle) | 2 |
| 3 | Low Gear | 3 |
| 4 | High Gear | 4 |
| 5 |  | 5 |
| 6 |  | 6 |
| 7 |  | 7 |
| 8 |  | 8 |
| 9 |  | 9 |
| 10 |  | 10 |
| 11 | LimeLight Automation (hold) | 11 |
| 12 |  | 12 |

